Załącznik 1 do **Formularza ofertowego**

Znak sprawy: MZKiD-AG.216.2/18

**FORMULARZ CENOWY**

**„Realizacja ekspozycji stałych w ramach modernizacji i rozbudowy Muzeum Historii Włocławka – zakup systemów wystawienniczych”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr rys. | Nazwa | Opis | Jedno. | Ilość | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Uwagi  |
| **ZABUDOWA** |
|  | **ZABUDOWA RECEPCJI I SZATNI** |
| 1a-b | ZABUDOWA MEBLOWA ŚCIANY | płyta meblowa MDF lakierowana, zawiasy niewidoczne, zamkikolor: BIAŁY RAL 9016 | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 1a-b | GABLOTA W ZABUDOWIE ŚCIANY MEBLOWEJ RECEPCJI | płyta meblowa MDF lakierowana, zawiasy niewidoczne, zamki, witryna ze szkła hartowanegokolor: BIAŁY RAL 9016 | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 1c-d | LADA RECEPCYJNA | płyta meblowa MDF lakierowana, kolor: BIAŁY RAL 9016 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 1d-e | SZATNIA WIESZAKI | wieszaki metalowe montowane do ściany,kolor: czarne lub białe | kpl. | 7 |  |  |  |  |
| 1d-e | SZATNIA PÓŁKI NA PLECAKI (4 komory) | płyta meblowa biała, wymiary ok 80x80kolor: BIAŁY RAL 9016 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 1d-e | SZATNIA PÓŁKI NA PLECAKI (8 komór) | płyta meblowa biała, wymiary ok 150x80kolor: BIAŁY RAL 9016 | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  | **15** |  |  |  |  |
|  | **POZOSTAŁA ZABUDOWA** |
| 2 | ZABUDOWA ŚCIANY (sala 01) - łączy się z posadzką i gablotą naprzeciwko wejścia tworząc spójną całość | płyta meblowa MDF lakierowana, otwór pod TV, dostęp do TV - demontowalne panele ścianki, kolor: BIAŁY RAL 9016 | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | ZABUDOWA WNĘK (sala 03) - zabudowa blendy 12 i 13 | płyta meblowa MDF lakierowana, demontowalne panele ścianki, gabloty za przeszkleniem, półki szklane gr. 1 cm, szkło hartowane, GABLOTA BEZPIECZNA,kolor: BIAŁY RAL 9016 | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | PŁYTY POD PLANSZE TYTUŁOWE | płyta meblowa MDF lakierowana, mocowana w sposób niewidoczny do ściany,kolor: BIAŁY RAL 9016 | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  | **7** |  |  |  |  |
| **GABLOTY** |
| G1\_a | GABLOTA TYP 1a | obudowa: płyta meblowa MDF lakierowana, szkło w obudowach, blacha, klosze- szkło hartowane, laminowane gr. 8mm , pokryte folią antyodblaskową (matującą), gablota zamykana na zamek, konstrukcja aluminiowa - malowana proszkowo, GABLOTA BEZPIECZNA,kolor: gablota BIAŁA RAL 9016; nogi: czarne RAL 9006 | szt. | 9 |  |  |  |  |
| G1\_b | GABLOTA TYP 1b | obudowa: płyta meblowa MDF lakierowana, szkło w obudowach, blacha, klosze- szkło hartowane, laminowane gr. 8mm , pokryte folią antyodblaskową (matującą), gablota zamykana na zamek, konstrukcja aluminiowa - malowana proszkowo, GABLOTA BEZPIECZNA,kolor: gablota BIAŁA RAL 9016; nogi: czarne RAL 9006 | szt. | 7 |  |  |  |  |
| G1\_c | GABLOTA TYP 1c | obudowa: płyta meblowa MDF lakierowana, szkło w obudowach, blacha, klosze- szkło hartowane, laminowane gr. 8mm , pokryte folią antyodblaskową (matującą), gablota zamykana na zamek, konstrukcja aluminiowa - malowana proszkowo, GABLOTA BEZPIECZNA,kolor: gablota BIAŁA RAL 9016; nogi: czarne RAL 9006 | szt. | 4 |  |  |  |  |
| G1\_d | GABLOTA TYP 1d | obudowa: płyta meblowa MDF lakierowana, szkło w obudowach, blacha, klosze- szkło hartowane, laminowane gr. 8mm , pokryte folią antyodblaskową (matującą), gablota zamykana na zamek,konstrukcja aluminiowa - malowana proszkowo, GABLOTA BEZPIECZNA,kolor: gablota BIAŁA RAL 9016; nogi: czarne RAL 9006 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| G2\_a | GABLOTA TYP 2a | obudowa: płyta meblowa MDF lakierowana, szkło w obudowach - szkło hartowane, laminowane gr. 8mm, ściągalne za pomocą przyssawek pokryte folią antyodblaskową (matującą) GABLOTA BEZPIECZNA,kolor: gablota BIAŁA RAL 9016; | szt. | 3 |  |  |  |  |
| G2\_b | GABLOTA TYP 2b | obudowa: płyta meblowa MDF lakierowana, szkło w obudowach - szkło hartowane, laminowane gr. 8mm, ściągalne za pomocą przyssawek pokryte folią antyodblaskową (matującą) GABLOTA BEZPIECZNAkolor: gablota BIAŁA RAL 9016; | szt. | 4 |  |  |  |  |
| G2\_c | GABLOTA TYP 2c | obudowa: płyta meblowa MDF lakierowana, szkło w obudowach - szkło hartowane, laminowane gr. 8mm, ściągalne za pomocą przyssawek pokryte folią antyodblaskową (matującą) GABLOTA BEZPIECZNAkolor: gablota BIAŁA RAL 9016; | szt. | 2 |  |  |  |  |
| G2\_d | GABLOTA TYP 2d | obudowa: płyta meblowa MDF lakierowana, szkło w obudowach - szkło hartowane, laminowane gr. 8mm, ściągalne za pomocą przyssawek pokryte folią antyodblaskową (matującą) GABLOTA BEZPIECZNA,kolor: gablota BIAŁA RAL 9016 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| G3\_a | GABLOTA TYP 3ałączy się z planszą W1 - wymaga uwagi! | obudowa: płyta meblowa MDF lakierowana, szkło w obudowach - hartowane, laminowane gr. 8mm klejone do blatu mdf, pokryte folią antyodblaskową (matującą) gablota zamykana na zamek UWAGA! gablota łączy się z zabudową posadzki, dostosowana do wymiarów kładki, zaleca się zrobienie przedmiaru przed produkcjąkonstrukcja aluminiowa - malowana proszkowo kolor RAL 9005 czarna, GABLOTA BEZPIECZNA,kolor: gablota BIAŁA RAL 9016; nogi: czarne RAL 9006 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| G3\_b | GABLOTA TYP 3błączy się z gablotą G3\_c w sali 04 - wymaga uwagi! | obudowa: płyta meblowa MDF lakierowana, szkło w obudowach (nad gablotkami-szufladami) - szkło hartowane, laminowane gr. 8mm klejone do blatu mdf, pokryte folią antyodblaskową (matującą) gablota zamykana na zamek  UWAGA! gablota łączy się z zabudową posadzki, dostosowana do wymiarów kładki, zaleca się zrobienie przedmiaru przed produkcją konstrukcja aluminiowa - malowana proszkowo kolor RAL 9005 czarna, GABLOTA BEZPIECZNA,kolor: gablota BIAŁA RAL 9016; nogi: czarne RAL 9006 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| G3\_c | GABLOTA TYP 3cjedna z gablot łączy się z gablotą G3\_b w sali 04 - wymaga uwagi! | obudowa: płyta meblowa MDF lakierowana, szkło w obudowach (nad gablotkami-szufladami) - szkło hartowane, laminowane gr. 8mm klejone do blatu mdf, pokryte folią antyodblaskową (matującą) gablota zamykana na zamek UWAGA! gablota łączy się z zabudową posadzki, dostosowana do wymiarów kładki, zaleca się zrobienie przedmiaru przed produkcją,konstrukcja aluminiowa - malowana proszkowo,kolor RAL 9005 czarna, GABLOTA BEZPIECZNA" | szt. | 2 |  |  |  |  |
| G4 | GABLOTA TYP 4 - STÓŁ Z SZUFLADAMI(eksponaty w gablotach bezpiecznych, w szufladach teksty lub grafiki - fakty i ciekawostki, opis dokładniejszy eksponatów; kopie dokumentów, eksponatów) | obudowa: płyta meblowa MDF lakierowana, szkło w obudowach (nad gablotkami oraz nad szufladami) - szkło hartowane, laminowane gr. 8mm klejone do blatu mdf, pokryte folią antyodblaskową (matującą), konstrukcja aluminiowa - malowana proszkowo kolor RAL 9005 czarna, GABLOTA BEZPIECZNA,kolor: gablota BIAŁA RAL 9016; nogi: czarne RAL 9006 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| G5 | GABLOTA TYP 5 | obudowa: płyta meblowa MDF lakierowana, szkło w obudowach, blacha, klosze- szkło hartowane, laminowane gr. 8mm , pokryte folią antyodblaskową (matującą), gablota zamykana na zamek, GABLOTA BEZPIECZNA,kolor: gablota BIAŁA RAL 9016 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| G6 | GABLOTA TYP6 | obudowa: płyta meblowa MDF lakierowana, szkło w obudowach (nad gablotkami-szufladami) - szkło hartowane, laminowane gr. 8mm klejone do blatu mdf, pokryte folią antyodblaskową (matującą), konstrukcja aluminiowa - malowana proszkowo kolor RAL 9005 czarna, GABLOTA BEZPIECZNA"kolor: BIAŁY RAL 9016 | szt. | 4 |  |  |  |  |
| G7 | GABLOTA TYP 7 | obudowa: płyta meblowa MDF lakierowana, szkło w obudowach - szkło hartowane, laminowane gr. 8mm, ściągalne za pomocą przyssawek pokryte folią antyodblaskową (matującą) GABLOTA BEZPIECZNAkolor: BIAŁY RAL 9016 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| S | STAND POD MAKIETY | płyta meblowa MDF lakierowana,kolor: BIAŁY RAL 9016 | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  | 57 |  |  |  |  |
| **PRZESZKLENIA I ZABUDOWY ZA PRZESZKLENIEM** |
| G8 | PRZESZKLENIE G8 | podwójna tafla szkła, szkło bezpieczne, tafle mocowane na wysięgnikach lub podwieszone na linkach do więźby za pomocą obejm lub mocowane do ściany, listwa aluminium mocująca tafle szkła do linki, system szklany przesuwny zamykany na mały zamek przy posadzce | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| G8 | ZABUDOWA ZA PRZESZKLENIEM1 | PODSTAWA: płyta meblowa MDF lakierowana,kolor: BIAŁY RAL 9016 | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| G9 | PRZESZKLENIE G9 | podwójna tafla szkła, szkło bezpieczne, tafle mocowane na wysięgnikach lub podwieszone na linkach do więźby za pomocą obejm lub mocowane do ściany, listwa aluminium mocująca tafle szkła do linki, system szklany przesuwny zamykany na mały zamek przy posadzce | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| G9 | ZABUDOWA ZA PRZESZKLENIEM1 | PODSTAWA: płyta meblowa lakierowana,kolor: BIAŁY RAL 9016 | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| G10 | PRZESZKLENIE G10 | podwójna tafla szkła, szkło bezpieczne, tafle mocowane na wysięgnikach lub podwieszone na linkach do więźby za pomocą obejm lub mocowane do ściany, listwa aluminium mocująca tafle szkła do linki, system szklany przesuwny zamykany na mały zamek przy posadzce | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| G10 | ZABUDOWA ZA PRZESZKLENIEM3 | PODSTAWA: płyta meblowa MDF lakierowana, kolor: BIAŁY RAL 9016 | kpl. | 1 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  | 6 |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |